**Описание типовых схем сертификации**

В соответствии с утвержденной областью аккредитации ОС проводит сертификацию продукции по типовым схемам:

1с, 2с, 5с, 6с, 7с, 8с – для серийно выпускаемой продукции

3с, 4с, 9с – для партий продукции

**Типовые схемы сертификации включают в себя:**

• подача заявки и документов;

• рассмотрение и анализ заявки и документов, принятие решения о проведении/отказе в проведении работ по сертификации – ОС;

• идентификация и (или) отбор образцов (типовых образцов) продукции (в случае, если это предусмотрено схемой сертификации) - ОС;

• привлечение на договорной основе для испытаний аккредитованной

испытательной лаборатории (в случае, если это предусмотрено схемой сертификации) - ОС;

• проведение испытаний отобранных образцов продукции (в случае, если это предусмотрено схемой сертификации)- АИЛ;

• исследование типа продукции (в случае, если это предусмотрено схемой сертификации) - ОС;

• исследование проекта продукции (в случае, если это предусмотрено схемой сертификации) - ОС;

• анализ состояния производства (в случае, если это предусмотрено схемой сертификации) - ОС;

• анализ результатов и принятие решения о выдаче/отказе в выдаче

сертификата – ОС;

• оформление и выдача сертификата – ОС;

• внесение сведений в единый реестр – ОС;

• маркировка продукции единым знаком обращения продукции

• периодическая оценка сертифицированной продукции (в случае, если это предусмотрено схемой сертификации) – ОС.

|  |  |
| --- | --- |
| **Обозначение схемы** | **Применение схемы сертификации** |
| 1с | для серийно выпускаемой продукции |
| 2с | для серийно выпускаемой продукции при наличии у изготовителя систем менеджмента  качества |
| 3с | для партии продукции |
| 4с | для единичного изделия |
| 5с | для серийно выпускаемой продукции, если в полной мере невозможно   или затруднительно подтвердить соответствие установленным требованиям при испытаниях готовой продукции |
| 6с | для серийно выпускаемой продукции, если невозможно  или затруднительно подтвердить соответствие при испытаниях готовой продукции, при наличии у изготовителя   системы менеджмента  качества продукции, |
| 7с | для сложной продукции, предназначенной для постановки на серийное производство, а также в случае планирования выпуска большого количества модификаций продукции |
| 8с | для сложной продукции, предназначенной для постановки на серийное производство, а также в случае планирования выпуска большого количества модификаций продукции, при наличии у изготовителя  системы менеджмента  качества . |
| 9с | для единичных изделий и ограниченных партий, в том числе приобретаемых для собственных нужд организации. |